Strzała Zespół Oświatowy ogrodzenie przedmiar.stx

Str. 1

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma	
1.	Element: Rozbiórki		
1. 1.	KNNR 00-01-0102-0400	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. 88.0*1.00/10000	0.01 0.01	

	Jm. ha                                                                                                        Razem:	
	
1.2.	KNNR 00-01-0101-0300	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm 24	24.00	

	Jm. szt.               f                                                                                      Razem:	24.00	
1.3.	KNR 02-25-0312-0300	Bramy rozsuwane - demontaż (2 szt. w tym 1 do ponownego montażu). <podstawa wyceny przez analogię> 5.0*1.45*2	14.50	

	Jm. m2                                                                                                             Razem:	14.50	
1.4.	KNNR 00-06-0808-0300	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach (komplet prac łącznie z demontażem słupków) 322.0
Jm. m                                                                                                               Razem:	322.00 322.00	
1. 5.	KNNR 00-06-0808-0400	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników (komplet prac z wycięciem słupków). <podstawa wyceny przez anaiogię> 289.0	289.00	

	Jm. m                                                                                                               Razem:	289.00	
1.6.	KNR 04-04-0302-0100	Rozebranie fundamentów ogrodzenia 86.0*0.25*0.40	8.60	

	<obetonowanie słupków> 0.045*110	4.95	

	Jm. m3                                                                                                       Razem:	13.55	
1.7.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 13.55	13.55	

	Jm. m3                                                                                                       Razem:	13.55	
1.8.	KNR
04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za nast. 4 km
13.55	13.55
13.55	

	Jm. m3                                                                                                             Razem:	
	
1. 9.	KNR 04-04-1107-0100	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 7.0	7.00	

	Jm. t                                                                                                                 Razem:	7.00	
1.10.	KNR 04-04-1107-0400	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za następne 4km 7.0	7.00	

	Jm. t                                                                                                                 Razem:	7.00	
2.	Element: Ogrodzenia		
2. 1.	KNNR 00-01-0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (37.2+8.5+2.0+1 60. 0-98. 0)*0.20*0.40	8.78	

	Jm. m3                                                                                                             Razem:	8.78	
2.2.	KNNR 00-02-1601-0200	Cokoły i fundamenty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m, beton B15 109.7	109.70	

	Jm. m                |                                                                             Razem:	109.70	
2.3.	KNNR 00-02-1601-0400	Cokoły i fundamenty betonowe - potrącenie za 50cm różnicy wys.: mnożnik minus 5 (wymiar docelowy fundamentu i cokołu 0.20x0.60m) 109.7	109.70	

	Jm. m                   |                                                                                           Razem:	109.70	
System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z o.o.

Strzała Zespół Oświatowy ogrodzenie przedmiar.stx

Str. 2

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma	
2.4.	ANALIZA WŁASNA
/	Dostawa słupków ogrodzeniowych z płaskownika ocynkowanego 60x8mm dł. 1.85rr>łypu Mostostal 143'
Jm. szt.                                                                                                      Razem:	143.00 143.00	
2.5.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa^przęseł ogrodzeniowych - ogrodzenia panelowe z prętów stalowych ocynkowanych ocynkowanych ogniowo o wym. 2.00*1.30m (typu Mostostal)	143.00	
		Jm. szt.                l                                                                                           Razem:	143.00	
2.6.	ANALIZA WŁASNA /	Dostawa przęseł ogrodzeniowych ocynkowanych o wym. 1.00*1.30m typu MosJeJstal.
^	3.00	
		Jm. szt.               |                                                                                      Razem:	3.00	
2.7.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa bfarny przesuwnej o wymiarach 500x145cm. 1         .S	1.00	
	t	dm. szt.               [                                                                                      Razem:	1.00	
2.8.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa--furtki o wymiarach 140x145cm. 1.40><45	2.03	
		Jm. szt.                j"                                                                                          Razem:	2.03	
2.9.	ANALIZA WŁASNA	Montaż w/w elementów ogrodzenia: na nowym cokole 109.7m, na istniejącym 1 79. 3m - komplet prac - podkucie gniazd w cokołach, obsadzenie słupków, przymocowanie przęseł (montaż wg rozwiązań systemowych dla w/w ogrodzenia).
289.0	289.00	
		Jm. m                                                                                                         Razem:	289.00	
2.10.	KNR 02-02-1804-1200	Ogrodzenie z siatki ocynkowanej o oczkach 5x5cm , fi S.Omm wys. 2 m na słupkach stal.z rur śr.76 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
322.0
Siatkę ogrodzeniową i słupki zakupi zamawiający.	322.00	
		Jm. m                                                                                    i                          Razem:	322.00	
2.11.	KNNR 00-02-1303-0200	Montaż bram przesuwnych oraz furki (uwaga: pozycja bez kosztu bram i furtki, jedna brama z demontażu, koszt drugiej bramy i furtki uwzgl. powyżej) 5.0*1.45*2	14.50	
		Jm. m2                                                                                                             Razem:	14.50	
System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z o.o.